**Technická specifikace**

**k veřejné zakázce s názvem:**

**„Dodávka stroje (rolby) na úpravu ledové plochy“**

účastník v tabulce níže uvede, zda jím nabízené zboží splňuje požadavky uvedené ve sloupci „Požadavek“ tak, že ve sloupci „Splňuje“, doplní ANO nebo NE. Do sloupce „Uchazeč nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zboží ve vztahu k požadavku.

Dále dodavatel povinně vyplní obchodní název, typ a výrobce dodávané rolby.

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodní název a typ nabízené rolby:** |  |
| **Výrobce nabízené rolby:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadavek** | **Splňuje ANO/NE** | **Účastník nabízí** |
| Stav rolby - nová |  |  |
| elektrický bateriový, AC pohon |  |  |
| Denní počet úprav: 25–30 na jedno nabití |  |  |
| Celková hmotnost: do 5000 kg |  |  |
| Nádrž na vodu: min. 1000–1500 l |  |  |
| Zásobník na sníh: 3–4 m3 |  |  |
| Poloměr otáčení: max.4800 mm |  |  |
| Výška stroje: max. 2600 mm |  |  |
| Výška při zvednuté korbě: max. 2600 mm |  |  |
| Hoblovací nůž (šířka): max. 2100 mm |  |  |
| Jízdní pohon: plynule řiditelný elektrický pojezd s pohonem všech kol 4x4 – AC (asynchronní motory), min. 2 pojezdové motory |  |  |
| zásobník na vodu a sníh z nerez oceli nebo PE |  |  |
| ukazatel průtoku a hladiny vody |  |  |
| zařízení pro automatické ukončení napouštění vody |  |  |
| volitelné množství průtoku vody od 10 % do 100 % dle rychlosti pojezdu, proporcionální dávkování vody |  |  |
| automatický STOP ventil umožňující volitelné nastavení objemu napouštění nádrže na vodu v rozsahu 0-100% |  |  |
| ukazatel teploty vody v nádrži |  |  |
| ukazatel intervalu servisní prohlídky |  |  |
| digitální nastavení hoblovacího nože |  |  |
| odpružené výškově stavitelné sedadlo řidiče |  |  |
| posilovač řízení |  |  |
| pneumatiky opatřeny hroty na led |  |  |
| jednoduchý přístup k prostoru pohonných agregátů |  |  |
| odpružený boční ořezávač ledu umístěný mezi nápravami výškově nastavitelný z místa řidiče |  |  |
| odpružený zametač sněhu kolem mantinelů, umístěný mezi nápravami |  |  |
| zametač a ořezávač může pracovat samostatně |  |  |
| Záruka min. 36 měsíců stroj |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců baterie |  |  |
| Zajištění servisu do 24 hodin |  |  |
| Doba dodání max. 90 dnů od podpisu kupní smlouvy |  |  |
| trakční akumulátor kapacita min.750Ah, centrální dolití, vysokofrekvenční nabíječka s nabíjecím protokolem umožňující nabití za 6-8 hod |  |  |
| systém rychlé a bezpečné výměny nože z boku hoblovacího zařízení |  |  |
| přední levé a pravé zpětné zrcátko |  |  |
| samostatné zvedání nanášecí |  |  |
| mytí ledu |  |  |
| oplachy kol, nádrže na sníh a horizontálního/vertikálního šneků |  |  |
| 2 ks hoblovacích nožů |  |  |
| 2 ks stíracích utěrek |  |  |
| rezervní kolo s nastřílenými hroty |  |  |

**Součástí nabídky je i splnění těchto ostatních požadavků zadavatele, dalších povinných součástí dodávky, jejichž plnění musí být již zahrnuto v nabídkové ceně:**

- doprava do místa plnění

- řádné uvedení do provozu

- zaškolení obsluhy v místě provozu rolby

- dodání návodu k obsluze stroje vč. podmínek bezpečnosti práce a popisu ovládacích prvků rolby v českém jazyce

- předání záručních listů a technické dokumentace

- předání servisní knížky

- předání velkého technického průkazu

- předání katalogu a ceníku náhradních dílů v Kč

**Záruční a Pozáruční servis:**

- zajištění servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od od protokolárního převzetí stroje a příslušenství.

- katalog a ceník náhradních dílů v Kč

- zajištění záručního a pozáručního servisu v místě dodání stroje do 24 hodin od nahlášení vady nebo poruchy, prováděného odborným servisním střediskem autorizovaným výrobcem stroje.

Dodavatel prohlašuje, že nabízená rolba bude splňovat v době prodeje všechny předpisy, homologaci a zákony upravující její provoz dle platné legislativy ČR a směrnic EU.

Dodavatel čestně prohlašuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé a že v rámci případného plnění veřejné zakázky dodá přesně tuto rolbu s uvedenými parametry.

V …………………….. dne ……………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele