Technická zpráva.

Název akce/zakázky  :   Děčín, Spojenců čp.214                       
Číslo/kód zakázky :     3622/23
Lokalita:               Spojenců 
Obec :                  Děčín 
Kat. území:             Boletice n.L. 
Souřadnicový systém :   JTSK
Výškový systém :        Bpv
Měřítko :               1:200
Třída přesnosti :       3
Zaměření provedeno :    1.2023
Použité přístroje:elektronická totální stanice NIKON Focus,GNSS Stonex S9
Objednatel:             Atelier Železná 
Dodavatel geodetické dokumentace : Dušan Kajínek, GKS  Geodézie - služby 
                             Liberec, Borůvková 19
Příprava, měření:            ing.E.Švestková
                             Tomáš Kajínek
Dokumentaci vyhotovil :      Dušan Kajínek 


Způsob provedení podrobného měření :
      Vyhotovení  polohopisného a výškopisného plánu 1:200 polární metodou, zaměření výšek na objektu v digitální formě.

Způsob provedení konstrukčních/polních prací :
      Polohové a výškově připojení do sítě JTSK na body 4001 - 4004 určené GNSS přístrojem Stonex S9, použitý software Stonex SurvCE verze 2.62. Podrobné měření provedeno přístrojem Nicon Focus ve III. třídě přesnosti. Výšky na objektu zaměřeny nepřímo. Při měření bylo postupováno dle ČSN 01 3410 a 73 0415.

Způsob provedení kancelářských/výpočetních prací :
      Výpočet proveden  programem  Geus-Net. Originál výpočtu  podrobných bodů uložený  u D. Kajínka v souboru D3622.DAT, byl graficky zpracován programem GeoWin – AutoCAD 14, v rozsahu zadaném objednatelem, v měřítku 1:200. Body terénu jsou ve vrtvách 40-42, body zaměřené na objektu ve vrstvách 50-52.Seznam souřadnic zaměřených bodů terénu je uložen v souboru D36221.TXT,body zaměřené na objektu v soubotu D36222.txt. Výšky na objektu zakresleny v pohledech *.JPG. Výsledný digitální výkres je umístěn v souboru D3622.DWG.  
 



V Liberci dne 14.01.2023                        
                                                
