G:\_PRACOVNÉ\_0_IKDS\2020_014_Oprava svahu_Děčín\PD\D_Dokumentace objektů\D_00_01_02_03_04_05_06_výkresy.dwg,02_Nový stav -půdorys,24.09.2020 13:53:51,igorb,DWG To PDF.pc3,Uživ 1 (1060.00 x 310.00 MM),1000:1,
G:\_PRACOVNÉ\_0_IKDS\2020_014_Oprava svahu_Děčín\PD\D_Dokumentace objektů\D_00_01_02_03_04_05_06_výkresy.dwg,03_Nový stav -  řez,24.09.2020 13:54:31,igorb,DWG To PDF.pc3,Uživ 1 (1060.00 x 460.00 MM),1000:1,
G:\_PRACOVNÉ\_0_IKDS\2020_014_Oprava svahu_Děčín\PD\D_Dokumentace objektů\D_00_01_02_03_04_05_06_výkresy.dwg,04_Vzorový řez,24.09.2020 13:55:00,igorb,DWG To PDF.pc3,ISO A3 rozšířená (420.00 x 297.00 mm),1000:1,
G:\_PRACOVNÉ\_0_IKDS\2020_014_Oprava svahu_Děčín\PD\D_Dokumentace objektů\D_00_01_02_03_04_05_06_výkresy.dwg,05_Tvar lávky,24.09.2020 13:55:31,igorb,DWG To PDF.pc3,Uživ 1 (640.00 x 460.00 MM),1000:1,
G:\_PRACOVNÉ\_0_IKDS\2020_014_Oprava svahu_Děčín\PD\E_Soupis prací\E_Soupis prací_R.dwg,E_Soupis prací_R,24.09.2020 13:57:51,igorb,DWG To PDF.pc3,ISO A4 rozšířená (210.00 x 297.00 mm),1000:1,
G:\_PRACOVNÉ\_0_IKDS\2020_014_Oprava svahu_Děčín\PD\D_Dokumentace objektů\D_00_01_02_03_04_05_06_výkresy.dwg,03_Nový stav -  řez,07.12.2020 13:59:08,igorb,DWG To PDF.pc3,Uživ 1 (1060.00 x 460.00 MM),1000:1,
G:\_PRACOVNÉ\_0_IKDS\2020_014_Oprava svahu_Děčín\PD\D_Dokumentace objektů\D_00_01_02_03_04_05_06_výkresy.dwg,04_Vzorový řez,07.12.2020 13:59:45,igorb,DWG To PDF.pc3,ISO A3 rozšířená (420.00 x 297.00 mm),1000:1,
G:\_PRACOVNÉ\_0_IKDS\2020_014_Oprava svahu_Děčín\PD\D_Dokumentace objektů\D_00_01_02_03_04_05_06_výkresy.dwg,04_Vzorový řez,07.12.2020 14:00:18,igorb,DWG To PDF.pc3,ISO A3 rozšířená (420.00 x 297.00 mm),1000:1,
G:\_PRACOVNÉ\_0_IKDS\2020_014_Oprava svahu_Děčín\PD\D_Dokumentace objektů\D_00_01_02_03_04_05_06_výkresy.dwg,05_Tvar lávky,07.12.2020 14:01:01,igorb,DWG To PDF.pc3,Uživ 1 (640.00 x 460.00 MM),1000:1,
G:\_PRACOVNÉ\_0_IKDS\2020_014_Oprava svahu_Děčín\PD\D_Dokumentace objektů\D_00_01_02_03_04_05_06_výkresy.dwg,02_Nový stav -půdorys,07.12.2020 14:03:31,igorb,DWG To PDF.pc3,Uživ 1 (1060.00 x 310.00 MM),1000:1,
G:\_PRACOVNÉ\_0_IKDS\2020_014_Oprava svahu_Děčín\PD\C_Situační výkresy\C_03_Koordinační situační výkres.dwg,C3_Koordinační situační výkres,07.12.2020 14:04:13,igorb,DWG To PDF.pc3,Uživ 1 (1060.00 x 310.00 MM),1000:1,
G:\_PRACOVNÉ\_0_IKDS\2020_014_Oprava svahu_Děčín\PD\D_Dokumentace objektů\D_00_01_02_03_04_05_06_výkresy_DLAŽBA.dwg,02_Nový stav -půdorys,11.06.2021 8:39:25,igorb,DWG To PDF.pc3,Uživ 1 (1060.00 x 310.00 MM),1000:1,
G:\_PRACOVNÉ\_0_IKDS\2020_014_Oprava svahu_Děčín\PD\D_Dokumentace objektů\D_00_01_02_03_04_05_06_výkresy_DLAŽBA.dwg,02_Nový stav -půdorys,11.06.2021 8:40:44,igorb,DWG To PDF.pc3,Uživ 1 (1060.00 x 310.00 MM),1000:1,
G:\_PRACOVNÉ\_0_IKDS\2020_014_Oprava svahu_Děčín\PD\D_Dokumentace objektů\D_00_01_02_03_04_05_06_výkresy_DLAŽBA.dwg,04_Vzorový řez,11.06.2021 8:48:17,igorb,DWG To PDF.pc3,ISO A3 rozšířená (420.00 x 297.00 mm),1000:1,
