# Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Vzor cenové kalkulace k doplnění dodavatelem

***List s uvedením nabídkové ceny a její popis v předepsaném členění***

Dodavatel tímto stanoví nabídkovou cenu za kompletní provedení veřejné zakázky (za 5 let) v souladu se zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v korunách českých (Kč).

Dodavatel prohlašuje, že jeho nabídková cena zahrnuje veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení předpokládá při plnění veřejné zakázky:

Celková nabídková cena bez DPH (v Kč) je: …………………………

Sazba DPH, která se vztahuje k celkové nabídkové ceně (v %): ………………………..

Celková nabídková cena s DPH (v Kč): ………………………..

**TABULKA č. 1 = SPRÁVA DLE VYMEZENÉHO PŘEDMĚTU PLNĚNÍ - 1A); 2A); 3A); 4A)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | předmět činnosti | cena za jednotku | | cena za předpokládaný **MĚSÍČNÍ** objem prací | |
| MJ/ 1 měsíc | cena bez DPH | předpokládaný objem | cena bez DPH |
| 1A) | správa veřejného osvětlení a rozvaděčů veřejného osvětlení | 1 světelné místo |  | 6900 |  |
| 2A) | správa vánočního osvětlení | 1 ks vánočního osvětlení |  | 101 |  |
| 3A) | správa slavnostního osvětlení | 1 ks slavnostního osvětlení |  | 6 |  |
| 4A) | správa energetických zdrojů | 1 energetický zdroj |  | 2 |  |
| CENA ZA PŘEDPOKLÁDANÝ OBJEM PRACÍ ZA 1 MĚSÍC CELKEM (bez DPH) | | | | |  |
| CENA ZA PŘEDPOKLÁDANÝ OBJEM PRACÍ ZA 1 ROK CELKEM (bez DPH) | | | | |  |
| CENA ZA PŘEDPOKLÁDANÝ OBJEM PRACÍ ZA 5 LET CELKEM (bez DPH) | | | | |  |

**TAB. č. 2 = BĚŽNÁ ÚDRŽBA A PROVOZ DLE VYMEZENÉHO PŘEDMĚTU PLNĚNÍ DLE – 1B); 2B); 3B); 4B)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | předmět činnosti | cena za jednotku | | cena za předpokládaný **MĚSÍČNÍ** objem prací | |
| MJ/ 1 měsíc | cena bez DPH | předpokládaný objem | cena bez DPH |
| 1B) | běžná údržba a provoz veřejného osvětlení a rozvaděčů veřejného osvětlení | 1 světelné místo |  | 6900 |  |
| 2B) | běžná údržba a provoz vánočního osvětlení | 1 ks vánočního osvětlení |  | 101 |  |
| 3B) | běžná údržba a provoz slavnostního osvětlení | 1 ks slavnostního osvětlení |  | 6 |  |
| 4B) | běžná údržba a provoz energetických zdrojů | 1 energetický zdroj |  | 2 |  |
| CENA ZA PŘEDPOKLÁDANÝ OBJEM PRACÍ ZA 1 MĚSÍC CELKEM (bez DPH) | | | | |  |
| CENA ZA PŘEDPOKLÁDANÝ OBJEM PRACÍ ZA 1 ROK CELKEM (bez DPH) \*) | | | | |  |
| CENA ZA ÚŘEDPOKLÁDANÝ OBJEM PRACÍ ZA 5 LET CELKEM (bez DPH) | | | | |  |

Poznámky a doplňující informace k tabulkám č. 1 a č. 2 (pro stanovení ceny za správu, běžnou údržbu a provoz)

**K 31/05/2025 je na území a ve vlastnictví Statutárního města Děčín:**

1. 6900 světelných míst

122 RVO (měřící) a cca 353 ostatní (podružné, dělící a pojistkové skříně)

1. 101 ks vánočního osvětlení
2. 12 ks slavnostního oddělení
3. 2ks energetických zdrojů (veřejná prostranství)

**ad 1)** v rámci běžné údržby byla během 1 roku provedena výměna níže uvedených komponentů (stanoveno průměrem) výměna: 15 ks patic, 129 ks dvířek, 20 ks výbojek 250W, 121 ks výbojek 150W, 433 ks výbojek 70W, 195 ks zapalovačů, 108 ks tlumivek, 72 ks elektrovýzbroje, 20 ks předřadníků z toho 4 ks LED, vyhledáno a opraveno 45 poruch kabelů (kabelové spojky),

u rozvaděčů veřejného osvětlení provedena výměna (stanoveno průměrem) 19 ks stykačů, 18 ks statických relé, 25 ks jističů, 14 ks svorkovnic, 4 ks soumrakových spínačů, drobné opravy propojovacích součástí,

**ad 2)** v rámci běžné údržby byla během 1 roku provedena výměna níže uvedených komponentů (stanoveno průměrem) 15 x výměna vadných světelných zdrojů (u vánočních prvků), 10 ks, výměna cca 200 ks žárovek za LED kabel – světelný letopočet, 10 x výměna držáků, 2 x výměna jističe, výměna vadných světelných kabelů – demontáž-oprava-montáž (celkem cca 30 m světelného kabelu), drobné opravy propojovacích součástí,

**ad 3)** v rámci běžné údržby byla během 1 roku provedena výměna níže uvedených komponentů (stanoveno průměrem) 2 x výměna vadných světelných zdrojů, 1 x výměna objímek, 1 x výměna krytů, 2 x výměna tlumivek, 1 x výměna zapalovače, 1 x výměna krycího skla, 2 ks výbojek 400W,

**ad 4)** v rámci běžné údržby byla během 1 roku provedena výměna níže uvedených komponentů (stanoveno průměrem) 2 x výměna proudového chrániče, 2 x výměna jističe, drobné opravy propojovacích součástí.